lun\_node->binfo.lun\_id = v3\_set\_lun\_id((uint64\_t)raid->binfo.tgt\_id, (uint64\_t)idx\_in\_raid);

/\* 设置lun id \*/

#define v3\_set\_lun\_id(tgt\_id,idx\_in\_raid) (((tgt\_id) << (RAID\_ID\_LENGTH\_SIZE)) | idx\_in\_raid)

1<<24 ==16M 按照16M个lun来分配lun id;